DORMA-Glas Schiebetür-Duschbeschlagserie ATNEO S1

Bezeichnung: ATENO S1

Ausführung: Schiebetür-Duschbeschlagserie mit Dämpfungs- und Einzugsfunktion

Hersteller: DORMA-Glas GmbH

PRODUKTBESCHREIBUNG / FUNKTIONEN

Schiebetür-Duschbeschlagserie mit beidseitiger Dämpfungs- und Einzugsfunktion,

vormontierte und verdeckte Funktionselemente, stufenlos einstellbare Dämpferfunktion,

Türflügel einfach zum Einhängen, Türflügel-Höhenverstellung +/- 3 mm,

seitliche Verstellung im Profil -10 mm, teilbare Magnetbodenführung für einfache Reinigung

zw. den Glaselementen, Eckduschen voll- oder teilgerahmt, Wand- und Deckenmontage

TECHNISCHE MERKMALE

- Material: Aluminium

- Oberflächen:   
 Standardoberflächen: Chrom glanz, p-besch. tiefschwarz matt   
 Sonderoberflächen: p-besch. RAL xxxx

- Glasart: ESG (EN 12150-1)

- Glasdicke: 8 mm / 10 mm

- Max. Türflügelgewicht: 50 kg

- Min. Türflügelbreite: 400 mm

- Max. Türflügelbreite: je Einbausituation (siehe Planungshandbuch)

- Max. Systemhöhe mit/ohne vertikalem Wandanschlussprofil:   
 Wandmontage: 2.568 mm/3.000 mm  
 Deckenmontage: 2.576 mm/3.000 mm

- Laufschienenprofil B 56 x H 69 mm / max. Länge: 2.800 mm

- Spaltmaße zwischen den Glaselementen: 12 mm

- selbstklebende Griffleiste mit Montageschablone   
 (Alternativ: Schiebetürknopf mit 12 mm Lochbohrung)

- keine Glasbearbeitung (wenn selbstklebende Griffleiste verwendet wird)

- Höhenverstellung (+3/-3 mm) / seitliche Verstellung im Profil -10 mm

- beidseitige Dämpfungs- und Einzugsfunktion (ab 400 mm Türflügelbreite)

ZULASSUNG UND ZERTIFIKATE

- geprüft nach DIN EN 14428:2019-07

EINSATZBEREICHE

- 1-2 flügelige Duschanlagen mit Seitenteilen

- für Nischen-, Eck-, U-, Badewannen- und Walk-In Duschen

PRODUKTAUSFÜHRUNG

ATENO S1 Systemtypen – Wandmontage

Komplett-Sets bestehend aus: Laufschienenprofil,

Clips- und Abdeckprofile, Wandanschlussprofil,

Klemm-Laufwagen, Dämpfereinheit, Starter, Bodenführung,

Griffleiste, sämtliche Dichtungsprofile:

- Nischendusche Typ 1: B '..........' x H '..........' 🡪 Stück '..........'

- Nischendusche Typ 2: B '..........' x H '..........' 🡪 Stück '..........'

- Nischendusche Typ 3: B '..........' x H '..........' 🡪 Stück '..........'

- Eckdusche Typ 4: B '..........' x B '..........' x H '..........' 🡪 Stück '..........'

- Eckdusche Typ 5: B '..........' x B '..........' x H '..........' 🡪 Stück '..........'

- Eckdusche Typ 6: B '..........' x B '..........' x H '..........' 🡪 Stück '..........'

- Eckdusche Typ 7: B '..........' x B '..........' x H '..........' 🡪 Stück '..........'

- U-Dusche Typ 8: B '..........' x B '..........' x B '..........' x H '..........' 🡪 Stück '..........'

- Walk-In-Dusche Typ 9: B '..........' x H '..........' 🡪 Stück '..........'

ATENO S1 Systemtypen – Deckenmontage

Komplett-Sets bestehend aus: Laufschienenprofil, Adapterprofil,

Clips- und Abdeckprofile, Wandanschlussprofil,

Klemm-Laufwagen, Dämpfereinheit, Starter, Bodenführung,

Griffleiste, sämtliche Dichtungsprofile:

- Nischendusche Typ 1: B '..........' x H '..........' 🡪 Stück '..........'

- Nischendusche Typ 2: B '..........' x H '..........' 🡪 Stück '..........'

- Nischendusche Typ 3: B '..........' x H '..........' 🡪 Stück '..........'

- Eckdusche Typ 4: B '..........' x B '..........' x H '..........' 🡪 Stück '..........'

- Eckdusche Typ 5: B '..........' x B '..........' x H '..........' 🡪 Stück '..........'

- Eckdusche Typ 6: B '..........' x B '..........' x H '..........' 🡪 Stück '..........'

- Eckdusche Typ 7: B '..........' x B '..........' x H '..........' 🡪 Stück '..........'

- U-Dusche Typ 8: B '..........' x B '..........' x B '..........' x H '..........' 🡪 Stück '..........'

- Walk-In-Dusche Typ 9: B '..........' x H '..........' 🡪 Stück '..........'

ATENO S1 Systemtypen – Wandmontage teilgerahmt

Komplett-Sets bestehend aus: Laufschienenprofil inkl. Abdeckkappe nur

auf Türflügelebene, Clips- und Abdeckprofile, Wandanschlussprofil,

Klemm-Laufwagen, Dämpfereinheit, Starter, Bodenführung,

Griffleiste, sämtliche Dichtungsprofile:

- Eckdusche Typ 4: B '..........' x B '..........' x H '..........' 🡪 Stück '..........'

- Eckdusche Typ 5: B '..........' x B '..........' x H '..........' 🡪 Stück '..........'

- Eckdusche Typ 7: B '..........' x B '..........' x H '..........' 🡪 Stück '..........'

TÜRART

Glas-Schiebetür und Glas-Seitenteile

MONTAGEPOSITION

Wandmontage, Deckenmontage

OBERFLÄCHEN (Standard)

- Chrom glanz (F119) '..........'

- pulverbschichtet, tiefschwarz, glatt, matt, RAL 9005 (F304) '..........'

OBERFLÄCHEN (Sonder) 🡪 auf Anfrage

- pulverbschichtet, RAL xxxx (F399) '..........'

ZUBEHÖR

- selbstklebende Griffleiste mit Montageschablone '..........'

- Türknopf mit 12 mm Lochbohrung '..........'