DORMA-Glas Festteilbeschläge MORANO S1/S1 XL & TANORA S1/S2

Bezeichnung: MORANO S1/S1 XL & TANORA S1/S2

Ausführung: Festteilbeschläge

Hersteller: DORMA-Glas GmbH

PRODUKTBESCHREIBUNG / FUNKTIONEN

Winkel- und Längsverbinder für Fix- und Seitenteilgläser, Abdeckkappen für

unsichtbare Schrauben, Wandbefestigung mit Langlöchern,

TECHNISCHE MERKMALE

- Material: Messing

- Oberflächen:   
 Standardoberflächen: poliert verchromt, ähnl. Niro matt, p-besch. tiefschwarz matt   
 Sonderoberflächen: p-besch. RAL xxxx, Sondergalvanik

- Glasart: ESG (EN 12150-1)

- Glasdicke: 8 mm / 10 mm / 12 mm

- Glasbefestigung: mit Klemmplatte

- Max. Tragfähigkeit: unbegrenzt

- Max. Glasbreite: unbegrenzt

- Dauerhaftigkeitsprüfung werksintern nach DIN EN 14428:2019-07

EINSATZBEREICHE

1-/2-flügelige Duschen (Türen mit Festteilen)  
1-/2-/-3 flügelige Walk-In Duschen (offene Duschen ohne Tür)

PRODUKTAUSFÜHRUNG

- Winkel Glas-Wand 90° '..........'

- Winkel Glas-Glas 90° '..........'

- Längsverbinder Glas-Wand 180° '..........'

- Längsverbinder Glas-Glas 180° '..........'

OBERFLÄCHEN (Standard)

- poliert verchromt (F501) '..........'

- ähnl. Niro matt (F507) '..........'

- pulverbschichtet, tiefschwarz, glatt, matt, RAL 9005 (F504) '..........'  
  
  
OBERFLÄCHEN (Sonder) 🡪 auf Anfrage

- pulverbschichtet, RAL xxxx (F599) '..........'

- Sondergalvanik (z.B. Kupfer gebürstet, Messing matt gebürstet…) '..........'

GLAS

- ESG 8 mm '..........'

- ESG 10 mm '..........'

- ESG 12 mm '..........'