DORMA-Glas Pendeltür-Duschbeschlagserie MORANO S1 XL

Bezeichnung: MORANO S1 XL

Ausführung: Pendeltür-Duschbeschlagserie mit einstellbarer Nullstellung

Hersteller: DORMA-Glas GmbH

PRODUKTBESCHREIBUNG / FUNKTIONEN

Türbeschläge mit Federmechanismus und stufenlos einstellbarer

Nullstellung, Selbstschließend ab 20° (innen/außen),

Türarretierung bei 90° (innen/außen), Abdeckkappen für

unsichtbare Schrauben, Wandbefestigung mit Langlöchern,

passende Winkelbeschläge und Längsverbinder

TECHNISCHE MERKMALE

- Material: Messing

- Oberflächen:   
 Standardoberflächen: poliert verchromt, ähnl. Niro matt, p-besch. tiefschwarz matt   
 Sonderoberflächen: p-besch. RAL xxxx, Sondergalvanik

- Glasart: ESG (EN 12150-1)

- Glasdicke: 10 mm / 12 mm

- Glasbefestigung: mit Klemmplatte

- Max. Tragfähigkeit (2 Bänder): 60 kg

- Max. Türbreite: 1200 mm (10 mm) / 1000 mm (12 mm)

- auch für Falttüren geeignet (mit ESG 8 mm / Max. Türbreite 1200 mm)

- auch für Sauna-Kabinen geeignet (bis 90°C)

- Dauerhaftigkeitsprüfung werksintern nach DIN EN 14428:2019-07

EINSATZBEREICHE

1-/2-flügelige Duschen, teils mit Fix- und/oder Seitenteil

PRODUKTAUSFÜHRUNG

- Band Glas-Wand '..........'

- Band Glas-Glas 180° '..........'

- Winkel Glas-Wand 90° '..........'

- Winkel Glas-Glas 90° '..........'

- Längsverbinder Glas-Wand 180° '..........'

- Längsverbinder Glas-Glas 180° '..........'

OBERFLÄCHEN (Standard)

- poliert verchromt (F501) '..........'

- ähnl. Niro matt (F507) '..........'

- pulverbschichtet, tiefschwarz, glatt, matt, RAL 9005 (F504) '..........'  
  
  
OBERFLÄCHEN (Sonder) 🡪 auf Anfrage

- pulverbschichtet, RAL xxxx (F599) '..........'

- Sondergalvanik (z.B. Kupfer gebürstet, Messing matt gebürstet…) '..........'

GLAS

- ESG 10 / 12 mm '..........'

ZUBEHÖR

- Türknopf Quadrat - f. 8 mm / 10 mm / 12 mm '..........'