DORMA-Glas Anschlagtür-Duschbeschlagserie TANORA S2

Bezeichnung: TANORA S2

Ausführung: Anschlagtür-Duschbeschlagserie mit Hebe-Senk-Funktion

Hersteller: DORMA-Glas GmbH

PRODUKTBESCHREIBUNG / FUNKTIONEN

Türbeschläge einseitig 90° öffnend, mit Hebe-Senk-Funktion, Abdeckkappen für

unsichtbare Schrauben, Wandbefestigung mit Langlöchern,

passende Winkelbeschläge und Längsverbinder

TECHNISCHE MERKMALE

- Material: Messing

- Oberflächen:   
 Standardoberflächen: poliert verchromt, ähnl. Niro matt  
 Sonderoberflächen: p-besch. RAL xxxx, Sondergalvanik

- Glasart: ESG (EN 12150-1)

- Glasdicke: 8 mm

- Glasbefestigung: mit Klemmplatte

- Max. Tragfähigkeit (2 Bänder): 40 kg

- Max. Türbreite: 1000 mm

- Dauerhaftigkeitsprüfung werksintern nach DIN EN 14428:2019-07

EINSATZBEREICHE

1-/2-flügelige Duschen, teils mit Fix- und/oder Seitenteil

PRODUKTAUSFÜHRUNG

- Band Glas-Wand, links '..........'

- Band Glas-Wand, rechts '..........'

- Band Glas-Glas 180°, links '..........'

- Band Glas-Glas 180°, rechts '..........'

- Winkel Glas-Wand 90° '..........'

- Winkel Glas-Glas 90° '..........'

- Längsverbinder Glas-Wand 180° '..........'

- Längsverbinder Glas-Glas 180° '..........'

OBERFLÄCHEN (Standard)

- poliert verchromt (F501) '..........'

- ähnl. Niro matt (F507) '..........'

OBERFLÄCHEN (Sonder) 🡪 auf Anfrage

- pulverbschichtet, RAL xxxx (F599) '..........'

- Sondergalvanik (z.B. Kupfer gebürstet, Messing matt gebürstet…) '..........'

GLAS

- ESG 8 mm '..........'

ZUBEHÖR

- Türgriff L-Form - f. 8 mm Glas '..........'

- Türknopf Quadrat - f. 8 mm / 10 mm / 12 mm '..........'