DORMA-Glas RP Pendeltürsystem

Bezeichnung: RP

Ausführung: Pendeltürsystem

Hersteller: DORMA-Glas GmbH

PRODUKTBESCHREIBUNG / FUNKTIONEN

Glaspendeltür mit Eckbeschlägen und Rahmentürschliesser

TECHNISCHE MERKMALE

- Material: Aluminium

- Oberflächen: Eloxal- und RAL-Farbtöne

- Glasart: ESG

- Glasdicke: 8, 10, 12 mm

- Max. Türflügelgewicht: 110 kg

- Drehpunkt: 65 mm

ZULASSUNG UND ZERTIFIKATE

Geprüft in Anlehnung an die DIN EN 1154 im Dauertest,

500.000 Betätigungen

EINSATZBEREICHE

1-/2-flügelige Anlagen, Anlagen mit Seitenteil,

Ganzglasanlagen

PRODUKTAUSFÜHRUNG

Standard-Türset, bestehend aus: 1 m Rahmenprofil, 1 m

Abdeckprofil, 1 RTS 85 EN3 (Grösse 2) mit 90 Grad

Feststellung, komplett im Rahmen montiert, 1 Montage-

winkel, für Wandmontage, montiert, 1 Unterer Eck-

beschlag PT 10, 1 Oberer Eckbeschlag PT 22 mit Kunst-

stoffbuchse für Zapfen 15 mm Durchmesser, 1 Bodenlager:

Einflügelige Glaspendeltür - Stückzahl: '..........'

lichte Breite in mm '..........'

lichte Höhe in mm '..........'

Glas:

- 10 mm ESG, Standard '..........'

- 8 mm ESG '..........'

- 12 mm ESG '..........'

Zweiflügelige Glaspendeltür, Stückzahl: '..........'

lichte Breite in mm '..........'

lichte Höhe in mm '..........'

Glas, je 2 Stück Standard-Türset unter Angabe der

exakten lichten Breite:

- 10 mm ESG, Standard '..........'

- 8 mm ESG '..........'

- 12 mm ESG '..........'

TÜRART

Glastür

FARBE

- LM silber EV1 elox (101) '..........'

- LM ähnl Niro satin elox C31 (113) '..........'

- LM Sonderfarbe elox (199) - N 000 '..........'

- LM Sonderfarbe p-besch (399) - P 000 '..........'

ZUBEHÖR

- Eckschloss US 10 (oben/unten) PZ vorgerichtet, 1-

tourig, Riegelausschluss 20 mm, mit beidseitigen

Sicherheitsrosetten 14 mm hoch, Schlosseinsatz höchste

Korrosionsbeständigkeit gemäss EN 1670, Klasse 4, hin-

sichtlich Typprüfung gemäss DIN 18251,

Klasse 3 '..........'

- Eckschloss (oben/unten) PZ vorgerichtet, 2-tourig,

Riegelausschluss 20mm, gehärteter O-Riegel '..........'

- Eckschloss (oben/unten) PZ vorgerichtet, 2-tourig,

Riegelausschluss 20 mm, gehärteter O-Riegel, mit

einseitiger Zylinderrosette '..........'

- Eckschloss (oben/unten) PZ vorgerichtet, 2-tourig,

Riegelausschluss 20 mm, gehärteter O-Riegel, für 15 mm

freie Glaskante '..........'

- Überschub-Eckschloss (oben/unten) PZ vorgerichtet,

2-tourig, Riegelausschluss 20 mm, gehärteter

O-Riegel '..........'

- Schliessblech Edelstahl '..........'

- Bodenbuchse, Edelstahl, verstellbar '..........'

Griffe:

ARCOS Stossgriff, für 8, 10 und 12 mm Glas beidseitig,

mit ARCOS spezifischer Bogengeometrie, vertikal im

Glasblatt auslaufend:

- Bohrlochabstand 350 mm '..........'

- Bohrlochabstand 750 mm '..........'

Material und Oberflächen:

- Aluminium silber EV 1 Deko '..........'

- Aluminium Sondereloxal '..........'

- Aluminium Sonderfarbe '..........'

- Edelstahl matt '..........'

- Edelstahl poliert '..........'

MANET Stossgriff, Durchmesser 25 mm, für 8, 10, 12 mm

Glas, Edelstahl matt:

- Griffstangenpaar '..........'

- Griffstange einseitig '..........'

- Länge 350 mm '..........'

- Länge 720 mm '..........'

- Länge 1240 mm '..........'

- Länge 1760 mm '..........'