DORMA-Glas Schiebetürbeschlag MANET   
Bezeichnung: MANET COMPACT  
Ausführung: Schiebetürbeschlag  
Hersteller: DORMA-Glas GmbH  
   
PRODUKTBESCHREIBUNG / FUNKTIONEN

Beschlagset für Ganzglasschiebetüren, mit

Punkthaltern, die durch Senkbohrungen im

Glas flächenbündig abschließen oder mit

Klemmscheibe auf dem Glas aufliegen.  
   
TECHNISCHE MERKMALE  
- Material: Edelstahl (Werkstoff 1.4305)

- Oberflächen: Edelstahl matt  
- Glasart: ESG  
- Glasdicke: 8, 10, 12 und 13,5 mm

- Glasdicken integrierte Seitenteile: 10, 12 und 13,5 mm  
- Max. Türflügelgewicht: 100 kg (Laufrohr)

120 kg (bei Verwendung einer gebohrten Laufschiene)  
- Max. Türbreite: 1200 mm

- Max. Türhöhe: 2500 mm  
- Nachjustierbarkeit ohne Demontage +2,5/-2,5 mm

- Punkthalter versenkt oder mit aufliegender

Klemmscheibe  
   
ZULASSUNG UND ZERTIFIKATE  
Geprüft in Anlehnung an DIN EN 1527:2013  
   
EINSATZBEREICHE  
1-flügelig, Glasflügel,

Oberlicht, Seitenteil, Ganzglas-Anlage  
   
PRODUKTAUSFÜHRUNG  
**Komplett-Set**, Schiebetür MANET COMPACT

für Montage an Wand, für 8 – 13,5 mm Glas,

versenkte oder aufliegende Punkthalter

Jeweils bestehend aus:

5 Klemmhalter für Laufschiene/Wand,

2 Rollenwagen Classic einschließlich Punkthalter

8 – 13,5 mm Glas, 1 Türstopper links,

1 Türstopper rechts, 1 Bodenführung.

- SET mit Klemmhaltern zur

Laufschienenbefestigung an

Wand: '..........'

versenkte Punkthalter: '..........'

aufliegende Punkthalter: '..........'

Im Set nicht enthalten:

Laufschienenrohr in Fixlänge

einschließlich Endstopfen.

Länge in mm: '..........'

**Komplett-Set**, Schiebetür MANET

für Montage an Glas, einseitige Anbindung ans

Mauerwerk, für 8 – 13,5 mm Glas (Schiebetüren),

10 – 113,5 mm Glas (Festelemente),

versenkte oder aufliegende Punkthalter

Jeweils bestehend aus:

6 Klemmhaltern, Befestigung an Glas,

2 Rollenwagen Classic einschließlich

Punkthalter 8 – 13,5 mm Glas,

1 Wandhalter, 1 Türstopper links,

1 Türstopper rechts, 1 Bodenführung

- SET mit versenkten Punkthaltern

zur Laufschienenbefestigung

an Glas: '..........'

- SET mit aufliegenden Punkthaltern

zur Laufschienenbefestigung

an Glas: '..........'

Im Set nicht enthalten:

Laufschienenrohr in Fixlänge

einschließlich Endstopfen.

Länge in mm: '..........'

**Komplett-Set**, Schiebetür MANET

für Montage an Glas, Seitenteil beidseitig,

8 – 13,5 mm Glas (Schiebetüren),

10 – 13,5 mm Glas (Festelemente),

versenkte oder aufliegende Punkthalter

Jeweils bestehend aus:

7 Klemmhalter Befestigung an Glas,

2 Rollenwagen Classic einschließlich

Punkthalter 8 – 13,5 mm Glas,

1 Türstopper links, 1 Türstopper rechts,

1 Bodenführung

- SET mit versenkten Punkthaltern

zur Laufschienenbefestigung

an Glas: '..........'

- SET mit aufliegenden Punkthaltern

zur Laufschienenbefestigung

an Glas: '..........'

Im Set nicht enthalten:

Laufschienenrohr in Fixlänge

einschließlich Endstopfen.

Länge in mm: '..........'

TÜRART  
Glastür  
   
MONTAGEPOSITION  
Wandmontage und Montage an Glas  
   
FARBE  
Edelstahl matt '..........'

ZUBEHÖR

- Eckschloss mit PZ-Rosette auf

Schlossseite für 8 – 13,5 mm Glas: '..........'

- Exzenterbuchse für Eckschloss

21.448 / 21.449 '..........'

- Profilzylinder für Eckschloss

21.448 / 21.449: '..........'

- Schließblech: '..........'

- 5 Stück Punkthalterdeckel mit Feder: '..........'

- Handwerkzeug für MANET-Punkthalter: '..........'

- Bohrlehre: '..........'