DORMA-Glas Manueller Schiebetürbeschlag
MUTO Comfort L 80 Pocket Door - Deckenschlitz

Bezeichnung: MUTO Comfort L 80 Pocket Door - Deckenschlitz
Ausführung: Manueller Schiebetürbeschlag
Hersteller: DORMA-Glas GmbH

PRODUKTBESCHREIBUNG / FUNKTIONEN
Manuelle Schiebetürsystem incl. Dämpfungsfunktion für einflügelige oder
zweiflügelige Ganzglas- oder Holzemente

Laufschiene in Deckenschlitz eingelassen

Komplett-Set bestehend aus: Laufschienenprofil, Abdeck-
profil, Klemm-Laufwagen, Dämpfungselementen (DORMOTION)

Endanschlägen, Bürstendichtungen und Bodenführung

TECHNISCHE MERKMALE
- Material: Aluminium
- Oberflächen: Eloxal- und RAL-Farbtöne
- Glasart: ESG, VSG (aus 2 x ESG)
- Glasdicke: 8 - 13,5 mm
- Holzdicke: 28 - 50 mm
- Max. Türflügelgewicht: 80 kg
- Max. Türflügelbreite: 1500 mm (2000 mm VSG)
- Max. Türflügelhöhe: 3000 mm
- Laufschienenprofil (BxH): 100x58 mm
- Spaltmass: 17 mm
- Keine Glasbearbeitung
- Nachträgliche Höhenverstellung (+ 5/- 3 mm)
- Unsichtbarer Aushebeschutz
- Kugelgelagerte Kunststofflaufrollen
- Verstellbare Endanschläge mit Fangvorrichtung
- Stufenlos einstellbare Bodenführung für 8 bis 13,5
mm Glasdicke
- Alle Einstellungen an Funktionselementen wie DORMOTION oder Klemm-Laufwagen auch im eingebauten Zustand möglich
- geeignet für Feuchträume

ZULASSUNG UND ZERTIFIKATE
- EN 1527, Klasse 3 OHNE / Klasse 2 MIT DORMOTION
- EN 1527, > 100.000 Zyklen
- Korrosionsbeständig gemäss EN 1670

EINSATZBEREICHE
1-/2-flügelige Anlagen (Glas- oder Holzflügel), Anlagen
mit Glas-Seitenteil, Montage in Deckenschlitz

PRODUKTAUSFÜHRUNG

**Standardsets - für einflügelige Anlagen
(Mit beidseitiger DORMOTION Einheit)**

MUTO Comfort L 80 Pocket Door Schiebetürset - Deckenschlitzmontage:
- für 750 mm Flügelbreite, Laufschienenlänge, 1500 mm '..........'

- für 1000 mm Flügelbreite, Laufschienenlänge, 2000 mm '..........'

- für individuelle Flügelbreite, Laufschienenlänge, max. 4000 mm: Flügelbreite in mm: '..........'

**Standardsets - für einflügelige Anlagen + Seitenteil
(Mit beidseitiger DORMOTION Einheit)**

MUTO Comfort L 80 Pocket Door Schiebetürset – Deckenschlitzmontage + Seitenteil:
- für individuelle Flügelbreite und Seitenteilbreite, Profillänge
max. 6000 mm: Flügelbreite in mm: '..........', Seitenteilbreite in mm: '..........'

**Standardsets - für zweiflügelige Anlagen
(Mit beidseitiger DORMOTION Einheit)**
MUTO Comfort L 80 Pocket Door Schiebetürset - Deckenschlitzmontage:
- für 2 x 750mm Flügelbreite, Laufschienenlänge
3000 mm '..........'

- für 2 x 1000mm Flügelbreite, Laufschienenlänge
4000 mm '..........'

- für 2 x individuelle Flügelbreite, Laufschienenlänge
max. 6000 mm: Flügelbreite in mm: '..........'

**Standardsets - für zweiflügelige Anlagen + Seitenteil
(Mit beidseitiger DORMOTION Einheit)**

MUTO Comfort L 80 Pocket Door Schiebetürset – Deckenschlitzmontage + Seitenteil:
- für individuelle Flügelbreite und Seitenteilbreite, Profillänge
max. 6000 mm: 2 x Flügelbreite in mm: '..........', 2 x Seitenteilbreite in mm: '..........'

TÜRART
Glastür, Holztür

MONTAGEPOSITION
Deckenschlitzmontage
FARBE
- Aluminium roh '..........'
- Aluminium LM silber '..........'
- Aluminium LM Dark Niro '..........'
- Aluminium weiss pulverbeschichtet '..........'
- Aluminium Sondereloxal '..........'
- Aluminium Sonderfarbe '..........'

**OPTIONEN**

**MUTO Bodenstopp:**
Zusätzlicher Bodenstopper für alle Glas- oder
Holztüranwendungen '..........'
**MUTO Comfort L 80 Holzadapter Set:**
-Adapterprofil für Aufnahme eines Holzelementes.
1460 mm '..........'
-Individuelle Länge in mm (bis max. 2000 mm) '..........'
**MUTO Comfort L 80 VSG Set:**
Zur sicheren Verwendung von VSG-Elementen '..........'
optional: VSG - Spezial-Kleber '..........'
**MUTO Boden-Aufnahmeprof für feste Seitenteile**
Individuelle Länge in mm (b. max. 6000 mm) '..........'
MUTO Stirnabdeckungen für Boden-Aufnahmeprofil/feste Seitenteile '..........'
MUTO L/XL Status-Indikator:
Set Status Indikator für Anschluss an Gebäudemanagement
Systeme '..........'
- MUTO L/XL Verriegelungseinheit:
Verriegelungseinheit für Integration in
Laufschienenprofil '..........'
- MUTO Funkfernbedienung für Verriegelung '..........'
- MUTO Wandtaster für Verriegelungseinheit '..........'

ZUBEHÖR
Handhabe:
- MANET Griffstangenpaar aus 1.4305 Edelstahl, d=25mm /
720mm Länge, mit zwei Befestigungen '..........'
- MANET Griffstangensystem, verschliessbar, aus
Edelstahl, d=25mm / 1225mm Länge, mit zwei
Befestigungen, inkl. Bodenhülse '..........'