DORMA-Glas Manueller Schiebetürbeschlag

MUTO Comfort M 60

Bezeichnung: MUTO Comfort M 60

Ausführung: Manueller Schiebetürbeschlag

Hersteller: DORMA-Glas GmbH

PRODUKTBESCHREIBUNG / FUNKTIONEN

Manuelle Schiebewand für einflügelige Ganzglasanlage

TECHNISCHE MERKMALE

- Material: Aluminium

- Oberflächen: Eloxal- und RAL-Farbtöne

- Glasart: ESG, VSG (aus 2 x ESG)

- Glasdicke: 8 - 12 mm

- Max. Türflügelgewicht: 60 kg

- Min. Türflügelbreite: 600 mm

- Max. Türflügelbreite: 1300 mm

- Max. Türflügelhöhe: 2500 mm

- Laufschienenprofil B 55 x H 58 mm

- Spaltmasse 8 - 14 mm (je nach Anwendung)

- keine Glasbearbeitung nötig

- nachträgliche Höhenverstellung (+4/-2 mm)

- unsichtbarer Aushebeschutz

- kugelgelagerte Kunststofflaufrollen

- verstellbare Endanschläge mit Fangvorrichtung

- stufenlos einstellbare Bodenführung für 8 bis 13,5

mm Glasdicke

ZULASSUNG UND ZERTIFIKATE

- geprüft nach DIN EN 1527:2013-03

EINSATZBEREICHE

- 1-flügelige Anlagen

- Anlagen mit Glas-Seitenteil

PRODUKTAUSFÜHRUNG

MUTO Comfort M - 60 Schiebetürset - Wandmontage

Komplett-Set bestehend aus: Laufschienenprofil,

Abdeckprofil, Klemm-Laufwagen, Endanschlägen inkl.

Fangvorrichtung, Stirnabdeckungen und Bodenführung:

- für 950 mm Flügelbreite, Laufschienenlänge

1900 mm '..........'

- für 1200 mm Flügelbreite, Laufschienenlänge

2400 mm '..........'

- für individuelle Flügelbreite in mm (max. 1300 mm),

Laufschienenlänge max. 5940 mm '..........'

(Mit DORMOTION Einheit - min. FB = 600 mm)

MUTO Comfort M - 60 Schiebetürset - Deckenmontage

Komplett-Set bestehend aus: Laufschienenprofil,

Abdeckprofil, Klemm-Laufwagen, Endanschlägen inkl.

Fangvorrichtung, Stirnabdeckungen und Bodenführung:

- für 950 mm Flügelbreite, Laufschienenlänge

1900 mm '..........'

- für 1200 mm Flügelbreite, Laufschienenlänge

2400 mm '..........'

- für individuelle Flügelbreite in mm (max. 1300 mm),

Laufschienenlänge max. 5940 mm '..........'

(Mit DORMOTION Einheit - min. FB = 600 mm)

MUTO Comfort M - 60 Schiebetürset – Deckenmontage

mit Glas-Seitenteil, ein- und beidseitig Komplett-Set

bestehend aus: Laufschienenprofil für Seitenteil-

anbindung, Abdeckprofil, Seitenteilprofil, Füllprofil

abhängig von Flügel, Klemm-Laufwagen,

Endanschlägen inkl. Fangvorrichtung, Stirnabdeckungen

und Bodenführung:

- für individuelle Flügelbreite in mm (max. 1300 mm),

Laufschienenlänge max. 5940 mm '..........'

(Mit DORMOTION Einheit - min. FB = 600 mm)

TÜRART

Glas- und Holztür

MONTAGEPOSITION

Wandmontage, Deckenmontage

FARBE

- LM silber elox (150) - Silber N 600 ST '..........'

- LM niro elox (157) - Niro N 700 '..........'

- LM weiß p-besch (350) - Weiß P 100 SG '..........'

- LM Sonderfarbe elox (199) - N 000 '..........'

- LM Sonderfarbe p-besch (399) - P 000 '..........'

OPTIONEN

- MUTO Comfort M - 60 DORMOTION Set:

Dämpfer-Mechanismus ohne Glasbearbeitung nachrüstbar.

min. Flügelbreite 600 mm, max. 60 Kg '..........'

- MUTO Comfort Bodenstopp:

Zusätzlicher Bodenstopper '..........'

- MUTO Comfort M 60 Adapterprofil für Holzflügel:

für Aufnahme eines Holzelementes.

inkl. Zubehör (Bodenführung für Holzflügel)

1310 mm '..........'

- MUTO Comfort M 60 VSG Set:

Zur sicheren Verwendung von VSG-Elementen '..........'

optional: VSG - Spezial-Kleber '..........'

- MUTO Comfort M 60 Seitenteilprofil:

Mit zwischenlagen, für 8-13,5 mm Glas

Individuelle Länge in mm (max. 6000 mm) '..........'

- MUTO Comfort M 60 Sichtschutzprofil:

für Seitenteilprofil, Individuelle Länge in mm

(max. 6000 mm) '..........'

- MUTO Comfort M 60 Füllprofil:

für Seitenteilprofil, Individuelle Länge in mm

(max. 6000 mm) '..........'

- MUTO Comfort M 60 Stirnabdeckungen für

Seitenteilprofile:

Individuelle Länge in mm (bis max. 6000mm) '..........'

- MUTO Bodenprofil inkl. 2 Stirnabdeckungen:

Für Fixierung des Seitenteils mit Zwischenlagen,

für 8–13,5 mm Glas. Individuelle Länge in mm

(max. 6000 mm) '..........'

- MUTO Anschlussprofil für abgehängte Decken:

Individuelle Länge in mm (max. 6000 mm) '..........'

ZUBEHÖR

Handhabe:

- MANET Griffstangenpaar aus 1.4305 Edelstahl, d=25mm /

720mm Länge, mit zwei Befestigungen '..........'

- MANET Griffstangensystem, verschliessbar, aus

Edelstahl, d=25mm / 1225mm Länge, mit zwei

Befestigungen, inkl. Bodenhülse '..........'